**Прицеп ТРЭКОЛ СПУТНИК ll**



|  |  |
| --- | --- |
| Модель и модификация прицепа | СПУТНИК II |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Собственная масса прицепа (в базовой комплектации, кг |   1800 |
| Подвеска | Зависимая на всех осях, с продольными полуэллиптическими рессорами и гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Колеса | Дисковые, стальные, с герметичным сварным ободом и съемными бортовыми кольцами (закраинами).Посадочный диаметр обода 570-635 составляет (645±1) мм |
| Шины | 1600х700-635  «ТРЭКОЛ» сверхнизкого давления, бескамерные.Диапазон давлений в шинах 0,15…0,65 кг/см2 |
| Системаэлектрооборудования | Система электрооборудования – с номинальным напряжением 12В, двухпроводная. Подключение к бортовой сети снегоболотохода (тягача) осуществляется вилкой, соответствующей ГОСТ 9200Установлены следующие внешние световые приборы:указатель поворота – 4 шт.задний габаритный огонь – 4 шт.передний габаритный огонь – 2 шт.стоп-сигнал – 2 шт.фонарь освещения номерного знака – 1 шт.отражатель задний – 2 шт.отражатель боковой – 4 шт.задний противотуманный фонарь – 2 шт. |
| Кузов | Кузов изготовлен из оцинкованной стали. Крепление кузова к раме выполнено через упругие элементы. Внутренняя полезная длина кузова - 3870 мм, ширина – 2070 мм. Для доступа в кузов предусмотрен задний борт. Задний борт – откидной, оборудован запираемым замком с центральным расположением и раскладными подножками. |
| Рама | Сварная, с лонжеронами  прямоугольного сечения, соединенными поперечинами. |
| Буксирные устройства и приспособления | Прицеп оборудован буксирной вилкой в задней части. |